**关于施工范围及相关报价的说明：**

1. 施工范围说明
2. 道路工程计算范围：

1）、2#厂房西、北面及厂区出入口大门1道路，总长度约290M；2）、宿舍楼及办公楼四周场地硬化；

2、排水工程计算范围：

1）、2#厂房西面Y24-Y30主、支管线，检查井及雨水篦子；

2）、2#厂房西、北面Y30-Y33范围的雨水篦子及连接支管；

3、围墙及大门工程计算范围：1#厂房、2#厂房、宿舍楼、办公楼的北、西、南三面围墙；厂区出入口1大门；

4、绿化工程：1#、2#厂房西侧沿路绿化，2# 厂房四周绿化，办公楼、宿舍楼及南面大门的绿化。养护期12个月

二、围墙式样按照设计图纸施工，但是围墙墙面取消贴瓷砖做法，采用防水腻子两道并磨光，刷底漆一遍、乳胶漆两遍。

三、围墙的铁艺用业主原来剩下的材料，不含在报价内。

广林欧卡罗（广西）家居有限公司

2022年1月6日